Приложение № 1

к Документации ЭА

**Требования к основным материалам, применяемым для выполнения работ**

**«Благоустройство (ремонт) дворовой территории по ул. 30 лет Победы, д. 8, 6, 4, 2 д. Акбашева Аргаяшского района Челябинской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование товара | Функциональные, технические и качественные характеристики товара |
| Эмульсии битумные дорожные | битумные и битумно-полимерные дорожные эмульсии прямого типа применяемые в качестве вяжущего материала при строительстве и ремонте автомобильных дорог. Должны соответствовать ГОСТ Р 52128-2003 |
| Битумы нефтяные дорожные  | вязкие дорожные нефтяные битумы, предназначенные в качестве вяжущего материала при строительстве и ремонте дорожных и аэродромных покрытий. Должны соответствовать ГОСТ 22245-90 |
| Щебень  |  щебень и гравий из горных пород со средней плотностью зерен от 2,0 до 3,0 г/см3, применяемые в качестве заполнителей для тяжелого бетона, а также для дорожных и других видов строительных работ. Щебень фракции 5 - 10 мм по ГОСТ 8267-93. |
| Песок | пески с истинной плотностью зерен от 2,0 до 2,8 г/см и смеси природных песков и песков из отсевов дробления, предназначенные для применения для устройства оснований и покрытий автомобильных дорог. Должен соответствовать ГОСТ 8736-2014 |
| Смесь асфальтобетонная  | асфальтобетонные смеси и асфальтобетон, применяемые для устройства покрытий и оснований автомобильных дорог. Должна соответствовать ГОСТ 9128-2009 |
| Люки с решеткой для дождепреёмного колодца. | Материал сталь чугунная, высота не менее 120мм, диаметр корпуса не менее 840мм, диаметр лаза не менее 600мм, масса решетки не менее 56,5кг, предельная испытательная нагрузка не менее 12,5тс. Должны соответствовать ГОСТ 26008-83 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заказчик**Администрация Акбашевского сельского поселения**Глава \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С. С. Валиахметов |  | ПодрядчикРуководитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |